**R800**

**Descripción**

………. unidades de……(ventana/puerta) corredera R800 con perfiles Extruded By Sapa de ……….. hojas de apertura.Perfiles de marco de módulo 74 mm y perfiles de hoja de módulo 29mm. Realizadas con perfiles de aluminio extruido con aleación ………..... (6060 / 6063) según Norma UNE-EN 12020 – 2 y bajo tratamiento T5 según NormaUNE-EN 515, acabado…………… (anodizado según Norma UNE-EN 12373-1 / lacado según Norma UNE-EN 12206-1) y marca de calidad…………… (QUALANOD ”anodizado” / QUALICOAT “lacado”), con un espesor mínimo de …………. Micras y color ………………

Categorías alcanzadas en banco de ensayos:

(Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1250 x1500 mm)

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE3

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE5A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

Tornillería de Acero Inoxidable ………… (AISI 304 o 316) para evitar aparición de doble par galvánico entre materiales.

**Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada.**

**Prestaciones de resistencia mecánica según Norma UNE - EN 755 – 2**

****